办公工位桌椅设施技术标准
1、 产品要求
1.1  材质要求

（1）屏风材质：屏风外观厚度≥40mm，阳极氧化处理铝合金框架材料（壁厚≥1.5mm ）。

（2）屏风结构：300H磨砂玻+900H钢制面板，面板≥0.8mm厚，面材钢板为一级冷轧钢板；表面涂层为进口静电喷涂处理色泽均匀，不易褪色。带强弱电走线槽，走线功能强大，强弱电有效分离，预留配置3个电源、网络线盒和面板冲压开孔。

（3）屏风台面：优质三聚氰胺饰面板，基材采用优质环保刨花板,符合GB/T 1741-2020、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（苯、甲苯、二甲苯均未检出、总挥发性有机化合物TVOC均未检出）；具有较好的抗菌效果；防霉性能（黑曲霉）耐霉菌性等级不低于0级；
（4）活动柜：优质三聚氰胺饰面板，基材采用优质环保刨花板,环保性能符合国家E0级环保要求，钢制抽屉。
（5）屏风工作椅：椅面采用优质环保阻燃颐达网布，PP弹性腰靠设计。扶手为黑色升降扶手。坐垫采用优质阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2023、QB/T1952.1-2023、GB17927-2024标准。长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、表观密度偏差、40%压陷硬度偏差均符合要求；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；阻燃性能安全技术要求符合阻燃III级。气压棒采用三级气压棒，满足（GB/T 29525-2013）循环使用≥60000，Fa衰减量≤4%，中性盐雾≥9级要求。椅脚为铝合金压铸成型后精拋光，半径350mm。椅轮为尼龙+玻纤射出成型，直径50mm。三段式锁定倾仰，带滑轨，可调座深，满足不同身高使用者需求。
1.2  办公设施设备尺寸及个数：
屏风工作位（6人组）：2840mm*4800mm*1200mm        10组 
工作椅：中背网布                                  60张

活动柜：420mm*500mm*650mm                         60组
2、 设计及布局要求
下单前设计方案需经业主认可，布局满足业主使用需求，后期安装需可灵活调整。
3、 工期要求
合同签订之日起20日历天完成供货，总工期不得超过30日历天。

4、 质保期要求
质保期：5年
